**Załącznik Nr 2 do SIWZ**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Remont drogi gminnej ul. Poręby Chechelskie dz.nr ewid. 2744, 2755 w miejscowości Ropczyce – Granice w km 0+700 – 1+400 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres robót** | **Jednostka miary** | **Ilość robót** | **Cena jednostk.**  **w zł** | **Wartość robót** |
| 1 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z odsłonięciem poboczy wykonane przy użyciu równiarki samojezdnej | godz. | 3 |  |  |
| 2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 4cm wraz z odwiezieniem urobku na odl. do 1km | m2 | 30 |  |  |
| 3 | Profilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o frakcji 0-32mm , śr. grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 300 |  |  |
| 4 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego klinowanego klińcem, grubość warstwy po zagęszczeniu  15 cm | m2 | 1 800 |  |  |
| 5 | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno – bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 800 |  |  |
| 6 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną | m2 | 2 100 |  |  |
| 7 | Mechaniczne skropienie powierzchni emulsją asfaltowa, szybkorozpadową pod warstwę ścieralną | m2 | 2 100 |  |  |
| 8 | Mechaniczne wykonanie nawierzchni ścieralnej z masy mineralno - bitumicznej, standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2 100 |  |  |
| 9 | Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyładowczymi grunt kat. III-IV, uzupełnienie poboczy grunt staraniem wykonawcy | m3 | 350 |  |  |
| 10 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm, w-wa grubości 10cm wraz z ich zagęszczeniem | m2 | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mechaniczne oczyszczanie rowów z namułu przy grubości do 30 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu koparką podsiębierną o poj. łyżki do 0,4 m3 w gr. kat. IV z odwozem urobku samochodami samowył. na odległość do 1,0 km z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem | mb | 700 |  |  |
|  | RAZEM |  | | |  |
|  | PODATEK VAT | 23,00% | | |  |
|  | OGÓŁEM |  | | |  |